**DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

**V/v Mua sắm tài sản tập trung ngành y tế theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ**

*(Kèm theo công văn số: /SYT-KHTC ngày tháng 01 năm 2025)*

| **STT** | **TÊN TÀI SẢN** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính để bàn (trọn bộ) | Bộ |  - Graphics: Intel® Graphics - CPU: ≥13th Gen Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.40 GHz to 4.50 GHz Turbo, 60 W)-RAM: ≥8 GB: 1 x 8 GB, DDR4- Ổ cứng: ≥256 GB, SSD M.2 PCie- Màn hình: ≥21.5 inch, FHD- Chuột, bàn phím: Kết nối USB- Hệ điều hành: Windows 11 Home hoặc cao hơn- Bảo hành: ≥12 tháng |
| 2 | Máy vi tính xách tay | Cái | - CPU: ≥13th Gen Intel® Core™ i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.60 GHz Turbo)- RAM: ≥8 GB: 1 x 8 GB, DDR4, ≥3200 MT/s- Ổ cứng: ≥256 GB, SSD M.2 PCie - Màn hình: ≥14", FHD, FHD Camera- Hệ điều hành: Windows 11 Home hoặc cao hơn- Bảo hành: ≥12 tháng |
| **3** | **Máy điều hòa nhiệt độ** |  |  |
| 3.1 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 1.0HP, loại treo tường. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:- Công suất làm lạnh 1.0HP- Điện áp: 220V - 240V- Diện tích làm lạnh dưới 15m2 (30-45 m3)- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.- Chế độ làm lạnh nhanh - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| 3.2 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 1.5HP, loại treo tường. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:- Công suất làm lạnh 1.5HP- Điện áp: 220V - 240V- Diện tích làm lạnh 15m2-20. (40-60 m3)- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.- Chế độ làm lạnh nhanh - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| 3.3 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 2.0HP, loại treo tường. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:- Công suất làm lạnh 2.0HP- Điện áp: 220V - 240V- Diện tích làm lạnh 20m2-30m2 (60-80m3)- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.- Chế độ làm lạnh nhanh - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| 3.4 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 2.5HP, loại treo tường. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:- Công suất làm lạnh 2.5HP- Điện áp: 220V - 240V- Diện tích làm lạnh 30m2-40m2 (80-125m3)- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.- Chế độ làm lạnh nhanh - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| 3.5 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 5.0HP, máy điều hòa làm lạnh 1 chiều loại âm trần. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:- Công suất làm lạnh 5.0HP- Điện áp: 380V - 400V- Diện tích làm lạnh 60m2-75m2 (200-225m3 )- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.- Chế độ làm lạnh nhanh - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.- Chất liệu dàn tản nhiệt: ống dẫn gas bằng Đồng- Lá tản nhiệt bằng Nhôm- Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A- Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm- Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm- Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| **4** | **Máy in** |  |  |
| 4.1 | Máy in A4 (in một mặt) | Cái | - In 1 mặt.- Khổ giấy A4, A5.- Tốc độ in: ≥ 12 trang/phút.- Độ phân giải ≥600dpi.- Có cổng giao tiếp USB.- Bảo hành: ≥12 tháng |
| 4.2 | Máy in A4 (in hai mặt) | Cái | - Khổ giấy tối thiểu: A5 - Khổ giấy tối đa: A4 - Tốc độ: ≥ 38 trang/phút - Bộ nhớ RAM: ≥ 256 MB - Độ phân giải: ≥ 1.200 x 1.200 dpi - Có cổng giao tiếp USB và LAN.- Bảo hành: ≥12 tháng. |
| **5** | **Bàn, ghế hội trường** |  |  |
| 5.1 | Bàn hội trường | Cái | Bàn hội trường- Chất liệu: Gỗ keo màu nâu pha đỏ.- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1.200 x 500 x 750 mm- Mặt bàn (dày): 15-20 mm |
| 5.2 | Ghế hội trường | Cái | Ghế hội trường- Chất liệu: Gỗ keo màu nâu pha đỏ.- Kích thước (Dài x Rộng x Cao chỗ ngồi x Cao lưng ghế): 430 x 520 x 450 x 1.050 mm- Mặt ghế (dày): ≥20 mm |