**DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

**V/v Mua sắm tài sản tập trung ngành y tế theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ**

*(Kèm theo công văn số: /SYT-KHTC ngày tháng 01 năm 2025)*

| **STT** | **TÊN TÀI SẢN** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính để bàn (trọn bộ) | Bộ | - Graphics: Intel® Graphics  - CPU: ≥13th Gen Intel® Core™ i3-13100 (12 MB cache, 4 cores, 8 threads, 3.40 GHz to 4.50 GHz Turbo, 60 W) -RAM: ≥8 GB: 1 x 8 GB, DDR4 - Ổ cứng: ≥256 GB, SSD M.2 PCie - Màn hình: ≥21.5 inch, FHD - Chuột, bàn phím: Kết nối USB - Hệ điều hành: Windows 11 Home hoặc cao hơn - Bảo hành: ≥12 tháng |
| 2 | Máy vi tính xách tay | Cái | - CPU: ≥13th Gen Intel® Core™ i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.60 GHz Turbo) - RAM: ≥8 GB: 1 x 8 GB, DDR4, ≥3200 MT/s - Ổ cứng: ≥256 GB, SSD M.2 PCie  - Màn hình: ≥14", FHD, FHD Camera - Hệ điều hành: Windows 11 Home hoặc cao hơn - Bảo hành: ≥12 tháng |
| **3** | **Máy điều hòa nhiệt độ** |  |  |
| 3.1 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 1.0HP, loại treo tường. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:  - Công suất làm lạnh 1.0HP  - Điện áp: 220V - 240V  - Diện tích làm lạnh dưới 15m2 (30-45 m3)  - Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.  - Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.  - Chế độ làm lạnh nhanh  - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.  - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm  - Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A  - Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm  - Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm  - Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| 3.2 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 1.5HP, loại treo tường. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh:  - Công suất làm lạnh 1.5HP  - Điện áp: 220V - 240V  - Diện tích làm lạnh 15m2-20. (40-60 m3)  - Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc.  - Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter.  - Chế độ làm lạnh nhanh  - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy.  - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm  - Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A  - Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm  - Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm  - Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| 3.3 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 2.0HP, loại treo tường. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh: - Công suất làm lạnh 2.0HP - Điện áp: 220V - 240V - Diện tích làm lạnh 20m2-30m2 (60-80m3) - Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc. - Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter. - Chế độ làm lạnh nhanh  - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy. - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm - Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A - Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm - Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm - Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| 3.4 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 2.5HP, loại treo tường. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh: - Công suất làm lạnh 2.5HP - Điện áp: 220V - 240V - Diện tích làm lạnh 30m2-40m2 (80-125m3) - Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc. - Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter. - Chế độ làm lạnh nhanh  - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy. - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas Đồng - Lá tản nhiệt Nhôm - Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A - Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm - Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm - Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| 3.5 | Máy điều hòa nhiệt độ công suất làm lạnh 5.0HP, máy điều hòa làm lạnh 1 chiều loại âm trần. | Cái | Máy điều hòa làm lạnh một chiều lạnh: - Công suất làm lạnh 5.0HP - Điện áp: 380V - 400V - Diện tích làm lạnh 60m2-75m2 (200-225m3 ) - Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi, chống nấm mốc. - Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter. - Chế độ làm lạnh nhanh  - Chế độ sử dụng quạt FAN ONLY, chức năng hút ẩm, chức năng tự làm sạch, hẹn giờ bật tắt máy. - Chất liệu dàn tản nhiệt: ống dẫn gas bằng Đồng- Lá tản nhiệt bằng Nhôm - Loại gas: R-32 hoặc R-410 hoặc R-410A - Thời gian bảo hành cục lạnh: ≥02 năm - Thời gian bảo hành cục nóng: ≥03 năm - Không bao gồm công và phụ kiện lắp đặt |
| **4** | **Máy in** |  |  |
| 4.1 | Máy in A4 (in một mặt) | Cái | - In 1 mặt. - Khổ giấy A4, A5. - Tốc độ in: ≥ 12 trang/phút. - Độ phân giải ≥600dpi. - Có cổng giao tiếp USB. - Bảo hành: ≥12 tháng |
| 4.2 | Máy in A4 (in hai mặt) | Cái | - Khổ giấy tối thiểu: A5  - Khổ giấy tối đa: A4  - Tốc độ: ≥ 38 trang/phút  - Bộ nhớ RAM: ≥ 256 MB  - Độ phân giải: ≥ 1.200 x 1.200 dpi  - Có cổng giao tiếp USB và LAN. - Bảo hành: ≥12 tháng. |
| **5** | **Bàn, ghế hội trường** |  |  |
| 5.1 | Bàn hội trường | Cái | Bàn hội trường  - Chất liệu: Gỗ keo màu nâu pha đỏ.  - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1.200 x 500 x 750 mm  - Mặt bàn (dày): 15-20 mm |
| 5.2 | Ghế hội trường | Cái | Ghế hội trường  - Chất liệu: Gỗ keo màu nâu pha đỏ.  - Kích thước (Dài x Rộng x Cao chỗ ngồi x Cao lưng ghế): 430 x 520 x 450 x 1.050 mm  - Mặt ghế (dày): ≥20 mm |